VOLT\_BAT>V\_B\_REF

VOLT\_BAT>V\_B\_REF

VOLT\_PANEL>V\_P\_REF

TOMA\_MEDIDAS\_X\_S

CONTADOR=0, X=20\_S

SETUP INICIALIZADO

CONTADOR==15

**NO**

VL\_PANEL>V\_P\_REF Y CORR\_PANEL<C\_REF

**NO**

VL\_PANEL>V\_P\_REF

BOMBA\_OFF

**SI**

VL\_BATERIA<V\_B\_REF\_HIS

TOMA\_MEDIDAS\_X\_S

BOMBA\_ON

**SI**

VL\_BATERIA>V\_B\_REF

TOMA\_MEDIDAS\_X\_S

CONTADOR=0, X=10\_S

SETUP INICIALIZADO